2.调车模式

车载终端显示线路平面示意图、当前机车位置、前方调车信号机显示、前方道岔开口方向、开通进路情况，反岔信号机、道岔。

信号楼终端同步显示轨道车组运行情况。

报警提示：

（1）前方调车信号开放、道岔开通后，图像、语音提示司机前方信号、道岔已开通，请等待信号楼通知调车。

司机接到信号楼通知调车后，核对车载终端调车信号显示、道岔开口方向与地面调车信号机、道岔开口方向一致开通后，开始调车。

（2）轨道车组越过指定反岔信号机，图像、语音提示司机可以停车，换方向运行。

（3）轨道车组前方接近站界（终点标），图像、语音提示司机前方多少米站界，控制速度。

（4）轨道车组非常接近站界（终点标），图像提示变为黄色闪烁，语音开始间隔播报前方距离站界（终点标）过少米控制速度，防止越出站界，冲撞终点标。

（5）轨道车组尾部进入指定股道标内，语音提示司机、信号楼整列进入标内。